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	REF
	PART NO.
	QTY
	DESCRIPTION
	SERIAL NO.

FROM
	NOTES:

	1
	E85358
	1
	CLAMP, 2” NYLON RACHET
	
	

	2
	E87613
	1
	CLAMP, 2.5” WORM GEAR
	
	

	3
	E85458
	1
	CLAMP, 2.0" WORM GEAR X .312W
	
	

	4
	E87615
	1
	CORD, DRAIN PLUG
	
	

	5
	E87489
	1
	GASKET, 1 1/2 COMPRESSION
	
	

	6
	E87616
	1
	HOSE, 1.5 X 24.0 DRAIN
	
	

	7
	E87617
	1
	HOSE ASM, 1.5 X 11 BLK VAC
	
	

	8
	E87618
	1
	HOSE, P-TRAP
	
	

	9
	E87619
	1
	HOSEBARB, 1.5 DOUBLE MCHD
	
	

	10
	E87490
	1
	NUT, 1.5 SLIP JOINT
	
	

	11
	E87620
	1
	PLUG, DRAIN HOSE
	
	

	12
	66240
	1
	PLUG, 3/4” MPT PVC
	
	

	13
	E87730
	6
	SCR, 5/16-18 X 3/4HHCSGR5PLTDL
	
	

	14
	E87690
	2
	SHOULDER BOLT, 3/8OD X 3/8L SS
	
	

	15
	E87621
	1
	SWITCH ASM, FLOAT
	
	

	16
	75311
	1
	TANK, RECOVERY DK GRY
	
	

	17
	E87498
	1
	TUBE, 1.50 X 12.0" PVC
	
	

	18
	82575
	1
	PLATE, TANK SUPPORT
	
	

	19
	E87623
	4
	WASHER, 5/16 FLAT SS
	
	

	20
	87102
	4
	WASHER, 5/16 ID X 1-1/4 OD
	
	

	21
	E87323
	2
	WLDMNT, HINGE PIN
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