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	REF
	PART NO.
	QTY
	DESCRIPTION
	SERIAL NO.

FROM
	NOTES:

	1
	2337
	-
	PAD DRIVER, 14” HEX
	
	

	2A
	2344
	-
	BRUSH, 14" POLYPROPYLENE HEX
	
	

	2B
	2345
	-
	BRUSH, 14" NYLON HEX
	
	

	2C
	2346
	-
	BRUSH, 14" MILD GRIT HEX
	
	

	3
	E85090
	-
	LOCK, PAD CENTER SNAP,TWO STEP
	
	

	4
	E87558
	-
	SCR, 1/4-20 X 5/8 PPHTC SS
	
	

	5
	E87499
	-
	SCR, #8 X 1/2 PPH T/S SS
	
	

	6
	E87558
	-
	SCR, 1/4-20 X 5/8 PPHTC SS
	
	

	7
	E87313
	-
	SPRING, EXT .31D X 2.0L X .03W
	
	

	8
	E87331
	-
	CLUTCH, HEX DRIVE
	
	

	9
	81471
	-
	PLATE, BRUSH RELEASE
	
	

	10
	E87414
	-
	WASHER, 1/4 ID X 5/8 OD SS
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