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	REF
	PART NO.
	QTY
	DESCRIPTION
	SERIAL NO.

FROM
	NOTES:

	1
	E87642
	1
	CLAMP, WORM GEAR .5WX24 #390
	
	

	2
	E87659
	2
	DRIVER, BRUSH    
	
	

	3
	E87556
	1
	FITTING, 1/2 X 3/8 X 3/8 RED. TEE
	
	

	4
	39053
	1
	HOSE, 3/8 NYLOBRAID X 7.0”
	
	

	5
	E87555
	1
	HOSE, 3/8 NYLOBRAID X 5-1/2”       
	
	

	6
	E87688
	2
	HOSEBARB, 3/8 MPT X 3/8 HOSE 90        
	
	

	7
	E87530
	2
	KEY, 1/4 SQ X 1.00
	
	

	8
	E87731
	2
	MOTOR ASM, 24VDC 200 RPM GEAR         
	
	

	
	14695
	-
	BRUSH SET, BRUSH MOTOR IMPRL
	
	(NOT SHOWN)

	
	140394
	-
	BRUSH SET,53185/630/632 ASI
	
	(NOT SHOWN)

	9
	E87643
	1
	NUT, 3/8-16 HEX       
	
	

	10
	E87636
	1
	NUT, 3/8-16 HEX NYLOCK     
	
	

	11
	E87709
	2
	SCR, 5/16-18 X 1.00 HHCS SS        
	
	

	12
	E87644
	1
	SCR, 3/8-16 X 2.00 HHCS GR5 
	
	

	13
	E81080
	8
	SCR, 3/8-16 X 3/4 HHCS GR5       
	
	

	14
	E87320
	1
	SKIRT, SHROUD 3.25 X 65.0 L
	
	

	15
	E87698
	4
	CLIP, TREE .19 HOLE FLAT HEAD
	
	

	16
	E87746
	4
	NUT, SEALED BULKHEAD
	
	

	17
	E87699
	2
	COVER, BRUSH RELEASE
	
	

	18
	82923
	1
	PAD, ANTI SLIP 1.00 X 12.0 L
	
	

	19
	87083
	2
	WASHER, 5/16 SPLIT
	
	

	20
	E87580
	2
	WASHER, .34 X .69 FLAT
	
	

	21
	87163
	8
	WASHER, 3/8 SPLIT
	
	

	22
	E87652
	1
	WHEEL, SQUEEGEE
	
	

	23
	E87256
	1
	WELDMENT, SCRUB HEAD 28IN
	
	



























































� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���












































































































































[image: image2.wmf]2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

21

22

23

1

BSS428/432  98746  11/08/99

 5-17   

BSS428/432  98746  11/08/99


_1001219545.dwg

